Приложение 4 к Нормам и правилам в

области промышленной безопасности

«Инструкция по предупреждению и локализации

взрывов угольной пыли»

(пункт 2.12)

Таблица - Интенсивность пылеотложения на разных участках выработок

|  |  |
| --- | --- |
| Выработка (участок выработки) | Интенсивность  пылеотложения *Рt*, г/(м3·сут) |
| Выработки околоствольного двора:  откаточного горизонта с транспортировкой угля  откаточного горизонта без транспортировки угля  вентиляционного горизонта | 0,4  0,2  0,4 |
| Основные (капитальные) откаточные и другие основные выработки со свежей струей воздуха (кроме конвейерных):  с транспортировкой угля  без транспортировки угля | 0,4  0,2 |
| Основные выработки с исходящей струей воздуха | 0,4 |
| Горизонтальные и наклонные выработки со свежей струей воздуха вне мест интенсивного пылеотложения (кроме конвейерных):  с транспортировкой угля  без транспортировки угля | 1,2  0,4 |
| Участки вентиляционных штреков и других выработок с исходящей струей, расположенные на расстоянии более 200 м от очистных забоев при скорости воздуха в призабойной части очистной выработки до 4 м/с | 1,2 |
| Тупиковые подготовительные выработки (кроме конвейерных) на расстоянии более 50 м от забоя | 1,2 |