Приложение 5 к Нормам и правилам в

области промышленной безопасности

«Инструкция по комплексному

обеспыливанию воздуха»

(пункт 5.1)

Таблица

Параметры пылеподавления при основных производственных процессах в подготовительных выработках

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Способ пылеподавления | Давление жидкости, МПа | Удельный расход воды |
| Единицы измерения | Значение |
| Орошение при работе проходческих комбайнов | Не менее 1,5 | л/м3 горной массы | Не менее 100 |
| Орошение при работе погрузочных машин | Не менее 0,5 | То же | Не менее 50 |
| Промывка при бурении скважин | То же | л/мин. | Не менее 25 |
| Промывка при бурении шпуров | -"- | л/мин. | Не менее 10 |
| Обмывка горной выработки перед взрывными работами | -"- | л/м2 поверхности выработки | 1,0–2,0 |
| Водяная (водовоздушная) завеса при взрывных работ | -"- | л/м3 проходящего воздуха | 0,1 |