Приложение 5 к Нормам и правилам в

области промышленной безопасности

«Инструкция по предупреждению и локализации

взрывов угольной пыли»

(пункт 2.14)

Таблица - Периодичность применения мероприятий по предупреждению взрывов пыли на разных участках выработок

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выработка (участок выработки) | Способ предупреждения взрыва | Периодичность выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 |
| Погрузочные пункты лав на крутых (между рабочими и вентиляционными гезенками), пологих и наклонных пластах, грузовые пункты углеспусков, гезенков и скатов, а также участки откаточных штреков на протяжении не менее 25 м по обе стороны от указанных мест | Обмывка или осланцевание Связывание смачивающе -связывающей смесью | Не реже одного раза в сменуНе реже одного раза в пять смен |
| Участки откаточных выработок на протяжении 25 м по обе стороны от опрокидывателей, передвижных подстанций и трансформаторов, распределительных пунктов; участки откаточных штреков, уклонов и бремсбергов на протяжении 25 м от их сопряжений | ОбмывкаСвязывание смачивающе -связывающей смесью | Не реже одного раза в суткиНе реже одного раза в пять суток |
| Подготовительные выработки, проводимые по углю и по углю и породе, на протяжении 50 м от их забоев | ОбмывкаСвязывание смачивающе -связывающей смесью | Не реже одного раза в сутки Не реже одного раза в пять суток |
| Конвейерные выработки:а) почва и элементы конструкции конвейера | Зачистка почвы и обмывка | Не реже одного раза в сутки |
|  |  |
|  | Продолжение приложения 5 |
|  1 | 2 | 3 |
| б) стороны и кровля: в районе погрузочных и перегрузочных пунктов на протяжении 25 м от них по направлению движения вентиляционной струи  | Обмывка Связывание смачивающе -связывающей смесью | Не реже одного раза в сменуНе реже одного раза в пять смен |
| На остальных участках выработок | Обмывка или осланцеваниеСвязывание смачивающе -связывающей смесью | Не реже одного раза в месяцНе реже одного раза в пять месяцев |