Приложение 8 к Нормам и правилам в

области промышленной безопасности

«Инструкция по предупреждению и локализации взрывов угольной пыли»

(пункт 3.2.1)

Полка сланцевого заслона со свободно лежащим настилом

