Приложение 9 к Нормам и правилам в

области промышленной безопасности

«Инструкция по предупреждению и локализации взрывов угольной пыли»

(пункт 3.2.1)

Основные размеры полок заслонов со свободно лежащим настилом

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | а0 | в | в1 | h | h0 | d0 | d | d1 |
| 600 | 300 | 120 | 240–300 | 240 | 100 | 12–18 | 30–50 | 50 |
| 800 | 400 | 160 | 340–400 | 320 | 100 | 12–18 | 30–50 | 50 |