Приложение 1 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности «Инструкция по безопасной эксплуатации монорельсовых дорог в угольных шахтах» (пункт 3.2)

Объем и содержание паспорта установки монорельсовой дороги

1. Паспорт установки монорельсовой дороги, выполняемый в соответствии с п. 3.2 настоящей Инструкции, должен содержать:

1) описание и схему транспортной выработки с указанием ее длины, профиля, положения в плане и габаритных зазоров в характерных местах (в том числе по п. 3.9);

2) схемы размещения основного и вспомогательного оборудования, выполнения пересечений монорельсовых дорог с кабелями, трубопроводами, контактным проводом;

3) схемы оборудования перегрузочных пунктов, а также посадочных площадок и узлов сопряжений и пересечений с другими транспортными средствами;

4) указания по организации и порядку выполнения работ по перевозке людей и грузов;

5) принципиальную электрическую схему (если не используется серийная аппаратура управления) и схему выполнения блокировок в соответствии с требованием п. 3.6;

6) указания по выполнению секций монорельсового пути для закругления трассы (по п. 5.3), расположению направляющих и поддерживающих роликов на трассе;

7) указания мер безопасности.

Утвержденный паспорт должен находиться на том участке (службе), в ведении которого находится монорельсовая дорога.