Приложение 2 к Нормам и Правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ремонте оборудования на предприятиях черной металлургии» (пункт 2.10.11)

Расстояния установки стреловых самоходных кранов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глубина котлована, м | Грунт | | | |
| песчаный | супесчаный | суглинистый | глинистый |
| Расстояние по горизонтали от основания уклона котлована до ближайшей опоры машины, м | | | |
| 1,0 | 1,5 | 1,25 | 1,0 | 1,0 |
| 2,0 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 1,5 |
| 3,0 | 4,0 | 3,6 | 3,25 | 1,75 |
| 4,0 | 5,0 | 4,4 | 4,0 | 3,0 |
| 5,5 | 6,0 | 5,3 | 4,75 | 3,5 |