Приложение 1 к Правилам безопасности при выполнении работ на объектах операторов почтовой связи (пункт 2.1.4)

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПО НАРЯДУ-ДОПУСКУ

1. Работа в электроустановках со снятием напряжения, без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи их. Работы в электроустановках напряжением до 1000 В на сборных шинах РУ распределительных щитов, сборок, а также на присоединениях перечисленных устройств, по которым на сборные шины может быть подано напряжение.

2. Электросварочные и газопламенные работы, которые выполняются на временных рабочих местах и на выезде.

3. Работа на высоте 1,5 м и больше от уровня (земли) пола.

4. Ремонт и демонтаж грузоподъемных машин и механизмов, лифтов, котлов, сосудов, работающих под давлением.

5. Ремонт вентиляционных, канализационных, водопроводных и отопительных систем.

6. Работы по ремонту топливных баков автомобилей с использованием сварки.

7. Погрузочно-разгрузочные работы в охранительных зонах воздушных линий электропередач, негабаритных и тяжелых грузов с помощью машин и механизмов.

8. Работы, которые связаны со снятием и установкой баллонов пневматических рессор автомобилей.

9. Работы в емкостях из-под опасных грузов.

10. Работы на крутых и неогороженных крышах, на крышах зданий высотой 10 м, а также на крышах, покрытых льдом или снегом.

11. Копание ям и прокладка электрических кабелей вблизи мест прохождения силовых кабелей, трубопроводов и иных подземных коммуникаций.

Продолжение приложения 1

12. Различные работы в колодцах, туннелях, траншеях, дымоходах, бункерах, коллекторах и иных шахтах и камерах.

13. Работы по разборке зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению их аварийных частей и элементов.

14. Погрузка, разгрузка крупногабаритных грузов.

Примечание. Перечни работ, которые составляются и утверждаются руководителями ОбПС, могут дополняться в зависимости от наличия на соответствующих объектах тех или иных работ, выполнение которых связано с повышенной опасностью.