Приложение 4 к Правилам

безопасности при эксплуатации лифтов и эскалаторов

(пункт 4.3.3.)

ВЕЛИЧИНА ЗАМЕДЛЕНИЯ ЛЕСТНИЧНОГО ПОЛОТНА ПРИ ТОРМОЖЕНИИ ЭСКАЛАТОРА РАБОЧИМ (РАБОЧИМИ) ИЛИ АВАРИЙНЫМ (АВАРИЙНЫМИ) ТОРМОЗАМИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Торможение эскалатора | Замедление полотна (м/с2) при работе эскалатора | |
| на спуск | на подъем |
| Рабочим тормозом с постоянным моментом | 0,6 | 1,0 |
| Аварийным тормозом с нарастающим моментом | 2,0 | – |