## Приложение 1 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора и хлорсодержащих сред» (подпункт 5.3.3 пункта 5.3 подраздела 1 раздела V, пункт 6.37 подраздела 3 раздела VI)

ПОКАЗАТЕЛЬ РАВНОВЕСНОГО (АБСОЛЮТНОГО) ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ ХЛОРА НАД ЖИДКОСТЬЮ В ЗАКРЫТОМ СОСУДЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Температура,** °**C** | **Давление, МПа** |
| -40 | 0,08 |
| -34 | 0,101 |
| -30 | 0,125 |
| -20 | 0,178 |
| 10. | 0,271 |
| 0 | 0,381 |
| 10. | 0,521 |
| 20 | 0,695 |
| 30 | 0,909 |
| 40 | 1,167 |
| 50 | 1,474 |
| 60 | 1,835 |
| 70 | 2,256 |