## Приложение 1 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора и хлорсодержащих сред» (подпункт 5.3.3 пункта 5.3 подраздела 1 раздела V, пункт 6.37 подраздела 3 раздела VI)

ПОКАЗАТЕЛЬ РАВНОВЕСНОГО (АБСОЛЮТНОГО) ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ ХЛОРА НАД ЖИДКОСТЬЮ В ЗАКРЫТОМ СОСУДЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Температура,** °**C**
 | **Давление, МПа**   |
| -40   | 0,08   |
| -34   | 0,101   |
| -30   | 0,125   |
| -20   | 0,178   |
| 10. | 0,271   |
| 0   | 0,381   |
| 10. | 0,521   |
| 20   | 0,695   |
| 30   | 0,909   |
| 40   | 1,167   |
| 50   | 1,474   |
| 60   | 1,835   |
| 70   | 2,256   |