* 1. Приложение 8 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации электроустановок»

(пункт 8.3)

**Точки измерения напряженности электрического поля**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расположениерабочего места | Средства защиты | Точки измерений |
| Без подъема на оборудование и конструкцию | Без средств защиты | На высоте 1,8 м от поверхности земли |
| То же | Средства коллективной защиты по ГОСТ 12.4.011 | На высоте 0,5; 1,0 и 1,8 м от поверхности земли |
| С подъемом на оборудование и конструкцию | независимо от наличия средств защиты | На высоте 0,5; 1,0 и 1,8 м от площадки рабочего места и на расстоянии 0,5м от заземленных токоведущих частей оборудования |