Приложение 1

к Типовым правилам использования

водохранилищ (пункт 23)

Примерный перечень документации

В службе эксплуатации собственника ГТС, образующего водохранилище, и (или) эксплуатирующей такое ГТС организации должна храниться и использоваться следующая документация для ГТС, построенных по рабочим проектам:

1. полный комплект проекта водохранилища и его сооружений, а также всех рабочих чертежей, выданных в период строительства;
2. исполнительные чертежи по всем сооружениям, а также акты на скрытые работы и промежуточную приемку отдельных сооружений;
3. акты приемки пусковых испытаний отдельных сооружений и видов оборудования;
4. акт государственной комиссии о приемке водохранилища в постоянную эксплуатацию;
5. ситуационный план с нанесенными границами территории ГТС, охранной зоны в масштабе 1:25000, генеральный план гидроузла в масштабе 1:5000, планы и разрезы по сооружениям напорного фронта, ограждающим и защитным дамбам, план водохранилища, характерные продольные и поперечные разрезы гидротехнических сооружений и их оснований в масштабе 1:25000;
6. кривые зависимости его объемов и площадей, сбросных расходов и уровней воды в верхнем бьефе;
7. основные параметры водохранилища и характеристики водотока;
8. инструкция по эксплуатации водохранилища в целом и по каждому сооружению в отдельности;
9. паспорта всех сооружений, оборудований;
10. картографический материал наиболее крупного масштаба, отображающий территорию ГТС с прилегающими территориями, попадающими в зону затопления в случае прорыва напорного фронта. Данный картографический материал должен содержать названия населенных пунктов, попадающих в зону затопления в случае прорыва напорного фронта, а также отображать находящуюся на вышеуказанных территориях инфраструктуру (по возможности). Требования к актуальности картографического материала устанавливаются нормами Положения о зонах затопления, подтопления, утверждаемого Правительством Донецкой Народной Республики;
11. производственные и должностные инструкции работников эксплуатирующей организации;
12. сведения об обучении работников эксплуатирующей организации безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи

Продолжение приложения 1 пострадавшим на производстве, о проведении инструктажа по охране труда, о стажировке на рабочем месте, о проверке знаний требований охраны труда.

Все вышеперечисленные документы должны храниться в специальных шкафах с приложением описи данных документов.

Службой эксплуатации должна вестись следующая обязательная документация:

требования охраны труда и безопасности производства;

журнал учета дежурств;

журнал распоряжений;

журнал инструктажа по технике безопасности;

журнал учета ремонтных работ по поддержанию или реконструкции сооружений;

журнал наблюдений за состоянием гидротехнических сооружений;

журнал наблюдений за уровнями воды.