Приложение 5

к Правилам по охране труда при холодной обработке металлов (пункты 2.105, 2.109 подраздела 5 раздела II)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫМИ САНИТАРНО-БЫТОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И УСТРОЙСТВАМИ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУПП ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа производственных процессов | Санитарная характеристика производственных процессов | Расчетное число человек | | Тип гардеробных, число отделений шкафа на 1 человека | Специальные бытовые помещения и устройства |
| На одну душевую сетку | На один кран |
| 1  1а  1б  1в  2  2а  2б  2в  2г  3  3а | Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3 и 4 классов опасности:  только рук  тела и спецодежды  тела и спецодежды (удаляемое с применением специальных моющих средств)  Процессы, протекающие при избытках явного тепла и неблагоприятных метеорологических условиях, в частности при:  Избытках явного конвенционного тепла  Избыток явного лучистого тепла  Воздействии влаги, вызывающей намокание одежды  Температурах воздуха до 10 0С, включая работы на открытом воздухе  Процессы, вызывающие загрязнение веществами 1 и 2 классов опасности, а также веществами, обладающими стойкими запахами:  Только для рук | 25  15  5  7  3  5  5  7 | 7  10  20  20  20  20  20  10 | Общее одно отделение  Общие два отделения  Раздельные,  по одному отделению  Общие два отделения  Общие два отделения  Раздельные, по одному отделению  Раздельные, по одному отделению  Общее одно отделение | Химчистка или стирка спецодежды  Помещения для охлаждения  Помещения для охлаждения  Сушка спецодежды  Помещения для обогрева и сушки спецодежды  Химчистка, искусственная вентиляция мест хранения спецодежды, дезодорация |

Продолжение приложения 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3б | Тела и спецодежды | 3 | 10 | Раздельные, по одному отделению | Химчистка, искусственная вентиляция мест хранения спецодежды, дезодорация |
| 4 | Процессы, требующие особых условий к соблюдению чистоты или стерильности при изготовлении продукции | В соответствии с требованиями ведомственных нормативных документов | | | |

Примечания. 1. При сочетании признаков различных групп производственных процессов тип гардеробных, число душевых сеток и кранов умывальных следует предусматривать по группе с наиболее высокими требованиями, а специальные бытовые помещения и устройства - по суммарным требованиям.

2. При процессах группы 1а душевые и шкафы, при процессах групп 1б и 3а скамьи у шкафов допускается не предусматривать.

3. При любых процессах, связанных с выделением пыли и вредных веществ, в гардеробных должны быть предусмотрены респираторные (на списочную численность), а также помещения и устройства для обеспыливания или обезвреживания спецодежды (на численность в смену).

4. В мобильных зданиях из блок-контейнеров допускается уменьшить расчетное число душевых сеток до 60 %.

5. При работе с инфицирующими и радиоактивными материалами, а также веществами, опасными для человека при поступлении через кожу, санитарно-бытовые помещения следует проектировать в соответствии с ведомственными нормативными документами.

6. В соответствии с ведомственными нормативными документами допускается открытое хранение одежды, в том числе на вешалках.

7. Вредные вещества следует принимать по ГОСТ 12.0.003-2015 «Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация», классы опасности веществ - по ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».