Приложение 2

к Положению о жетоне спасателя

(пункт 4)

**Описание**

**жетона спасателя**

1. Жетон спасателя изготавливается в виде металлической пластины из нержавеющей стали прямоугольной формы со скругленными углами толщиной до 1,5 мм и имеет размеры 25 х 50 мм. На боковых сторонах имеются два отверстия диаметром 3 мм для ношения жетона на металлической цепочке с карабином на груди или на руке в виде браслета.

2. На поверхность жетона спасателя способом гравировки наносятся следующие сведения:

на лицевой стороне:

слово «СПАСАТЕЛЬ»;

регистрационный № спасателя;

на оборотной стороне:

фамилия спасателя прописными буквами;

имя и отчество (при наличии) спасателя прописными буквами;

группа крови и резус-фактор.