Приложение 4

к Отраслевым нормам бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты для работников угольной промышленности (пункт 1.7)

**Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ по профессиям и должностям работников (для работников угольных шахт, которые выполняют работы на поверхности угольных шахт, поверхностные работы по предупреждению и тушению подземных пожаров, дегазации угольных пластов, бурению разведочных и технических скважин на шахтных полях действующих и строящихся шахт, осушению шахтных полей, работы на обогатительных фабриках, обогатительных установках, сортировках шахт, работы на железнодорожном транспорте угольных шахт, а также в других организациях угольной промышленности)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование профессий и должностей | Наименование СИЗ | Норма выдачи на год (количество единиц или комплектов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Работники всех профессий и должностей  (кроме профессий, указанных в [пунктах 3 - 6](#sub_203) настоящего Приложения) | Костюм шахтерский для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений (тип А или Б согласно ГОСТ Р 12.4.299.2017) | 1 |
|  | Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
|  | Пояс брючный | до износа |
|  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  | Ботинки кожаные с жестким подноском  или | 1 пара |
|  |  | сапоги кожаные с жестким подноском,  или | 1 пара |
|  |  | сапоги резиновые с жестким подноском | 2 пары |
|  |  | Портянки хлопчатобумажные или | 6 пар |
|  |  | носки хлопчатобумажные | 6 пар |
|  |  | Каска шахтерская | на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | до износа |
|  |  | Перчатки хлопчатобумажные с полимерным покрытием | 24 - 36 пар |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Банная обувь  Полотенце | до износа  до износа |

Продолжение приложения 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | На наружных работах зимой дополнительно: |  |
|  |  | Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке вместо куртки из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
|  |  | Белье нательное утепленное | 2 комплекта |
|  |  | Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами или | 1 пара |
|  |  | рукавицы меховые | 1 пара на 2 года |
|  |  | Подшлемник утепленный (с одно- или трехслойным покрытием) или | 1 |
|  |  | шапка трикотажная утепленная | 1 |
|  |  | Портянки суконные или | 6 |
|  |  | носки шерстяные | 6 |
|  |  | Валенки с резиновым низом  или | 1 пара |
|  |  | сапоги кожаные с утепленной прокладкой | 1 пара |
| 2. | Взрывник | Дополнительно к СИЗ, указанным в строке 1 настоящей таблицы: |  |
|  |  | Перчатки кожаные | 2 пары |
|  |  | Полушубок при работе в разрезах | 1 |
| 3. | Машинист (кочегар) котельной; оператор котельной | Костюм из огнестойких материалов для защиты от повышенных температур  Пояс брючный  Белье нательное  Ботинки кожаные с жестким подноском или  сапоги кожаные с жестким подноском, или  сапоги резиновые с жестким подноском  Портянки хлопчатобумажные или  носки хлопчатобумажные  Перчатки термостойкие  Перчатки хлопчатобумажные с полимерным покрытием | 1  до износа  2 комплекта  1 пара  1 пара  2 пары  6 пар  6 пар  2 пары  12 пар |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Продолжение приложения 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Щиток для защиты от тепловых излучений (с креплением на каску) | до износа |
|  |  | Банная обувь | до износа |
|  |  | Полотенце | до износа |
|  |  | На вывозе золы зимой дополнительно: |  |
|  |  | Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке | 1 на 2 года |
|  |  | Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами | 1 пара |
|  |  | Подшлемник утепленный (с одно- или трехслойным покрытием)  или | 1 |
|  |  | шапка трикотажная утепленная | 1 |
|  |  | Валенки с резиновым низом  или | 1 пара |
|  |  | сапоги кожаные с утепленной прокладкой | 1 пара |
| 4. | Рабочий по стирке и ремонту спецодежды; обувщик по ремонту обуви; рабочий производственных бань; уборщик производственных и служебных помещений | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  и пояс брючный  или халат из смешанных тканей  Фартук прорезиненный или фартук из полимерных материалов  Ботинки кожаные с жестким подноском или  Полуботинки кожаные или  полусапоги резиновые  Портянки хлопчатобумажные или  носки хлопчатобумажные  Перчатки хлопчатобумажные с полимерным покрытием | 1 |
|  | до износа  2  2  1 пара  1 пара  2 пары  12 пар  12 пар  12 пар |
|  |  |
|  |
|  |
|  |

Продолжение приложения 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Перчатки резиновые или перчатки из полимерных материалов  Рубашка хлопчатобумажная  Куртка из смешанных тканей на утепляющей прокладке  Банная обувь  Полотенце | 6 пар  2  1 на 2 года  до износа  до износа |
| 5. | Кладовщик;  ламповщик;  инженер-химик;  техник-лаборант;  лаборант | Дополнительно к СИЗ, указанным в [строке](#sub_204) 4 настоящей таблицы:  Очки защитные | до износа |
| 6. | Электросварщик;  газосварщик;  электрогазо-сварщик | Костюм сварщика  Пояс брючный  Белье нательное  Ботинки кожаные с жестким подноском или  сапоги кожаные с жестким подноском, или  сапоги резиновые с жестким подноском  Портянки хлопчатобумажные и  портянки суконные или  носки хлопчатобумажные и  носки шерстяные  Каска шахтерская  Подшлемник под каску  Перчатки хлопчатобумажные с полимерным покрытием  Перчатки термостойкие для защиты от искр и брызг расплавленного металла  Щиток защитный  Очки защитные для сварочных работ  Щиток лицевой электросварщика с автоматически затемняющимся светофильтром | 1  до износа  2 комплекта  1 пара  1 пара  2 пары  6 пар  6 пар  6 пар  6 пар  1 на 2 года  до износа  24 пары  6 пар  до износа  до износа  1 на 2 года |

Продолжение приложения 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Респиратор для защиты от сварочных аэрозолей и дымов металла с дополнительной защитой от органических паров и озона  Банная обувь  Полотенце  На наружных работах зимой дополнительно:  Костюм из смешанных тканей на утепляющей прокладке  Белье нательное утепленное  Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами  Подшлемник утепленный (с одно- или трехслойным покрытием) или  шапка трикотажная утепленная  Портянки суконные или  носки шерстяные  Валенки с резиновым низом  или  сапоги кожаные с утепленной прокладкой | до износа  до износа  до износа  1 на 2 года  2 комплекта  1 пара  1  1  6 пар  6 пар  1 пара  1 пара |