Приложение 5

к Обязательным

постановлениям

в морском порту

города Мариуполя

СВЕДЕНИЯ

о минимальном количестве и минимальной мощности буксиров для швартовных операций транспортных судов и буксирного сопровождения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дедвейт судна  (тонны) | Минимальное количество буксиров и их мощность в киловаттах  (не менее) | | |
| Швартовка/отшвартовка при силе ветра до 10 м/сек | Швартовка/отшвартовка при силе ветра 10-14 м/сек | Буксирное сопровождение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Суда до 3000 тонн, которые имеют подруливающее устройство | 2 х 220 | 1 х 220, 1 х 800 | Ледовая обстановка |
| До 5000 тонн | 1 х 220, 1 х 800 | 1 х 220, 1 х 1200 | Ледовая обстановка |
| 5000 – 10000 тонн | 1 х 220, 1 х 1200 | 1 х 1800, 1 х 1200 | Ледовая обстановка |
| 10000 – 20000 тонн | 1 х 800, 1 х 1200 | 1 х 1200, 1 х 1800 | Ледовая обстановка,  малая вода |
| 20000 – 30000 тонн | 1 х 1200, 1 х 1800 | 1 х 1800, 1 х 1200, 1 х 900 | Ледовая обстановка,  малая вода |
| 30000 – 50000 тонн | 1 х 1800, 1 х 3700 | 1 х 1800, 1 х 1200, 1 х 3700 | Ледовая обстановка,  малая вода |
| Свыше 50000 тонн | 1 х 800, 1 х 1200, 1 х 3700 | 1 х 4200, 1 х 3700, 1 х 800 | Ледовая обстановка,  малая вода |