Приложение

к распоряжению Правительства

Донецкой Народной Республики

от 12 сентября 2024 г. № 95-Р2

**Имущество, принимаемое в собственность**

**Донецкой Народной Республики и закрепляемое за ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**«ДОНСНАБКОМПЛЕКТ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Кол-во** |
| 1 | **Специальный,**  **мусоровоз с задней**  **загрузкой**  **КМ-7028-56** | Мусоровоз задняя загрузка на шасси МАЗ-5340С2  Модель КМ-7028-56  Колесная формула: 4х2  Двигатель, Е5: ЯМЗ-536, 175 кВт  Емкость кузова, м3: 16  Приемный бункер, м3: 2  С порталом | **11** |
| 2 | **Специальный,**  **мусоровоз КМБ-7028-01** | Мусоровоз с боковой загрузкой маятникового типа  МАЗ-5340С2  Модель КМБ-7028-01  Колесная формула: 4х2  Двигатель, Е5: ЯМЗ-536, 175 кВт  Емкость кузова, м3: 17  Захват: Универсальный | **2** |
| 3 | **Специальный,**  **для перевозки сменных**  **кузовов оснащенный**  **устройством погрузки  и разгрузки**  **ПБ-7028-11** | Бункеровоз на шасси МАЗ-555025  ПБ-7028-11  Двигатель БМВК7Д6.270 Е5, 198 кВт  КПП: FG 9  Масса полная, кг: 19 000  Грузоподъемность портального механизма, кг: 8 000  Цепи: Двойные  Установка: Телескопическая  Вместимость кузова, м3: от 8,0 до 12 | **5** |
| 4 | **Специальный,**  **автомобиль-ломовоз**  **с КМУ** | Ломовоз на шасси МАЗ-6312С5  Колесная формула: 6х4  Двигатель, Е5: ЯМЗ-536, 241 кВт  Объем самосвального кузова, м3: 26  КМУ-Майман 110 S | **1** |
| 5 | **Специальный, грузовой**  **бортовой оснащенный**  **краном-манипулятором** | Бортовой с КМУ на шасси ГАЗ  Колесная формула: 4х2  Двигатель, не ниже Е3: ЯМЗ 53445, 124,2 кВт  Бортовая платформа: 6200х2550х600  КМУ: мин вылет 3,200 кг - 2.5 м (макс вылет 10.25 м -  400 кг) | **1** |
| 6 | **LADA LARGUS** | Двигатель – бензиновый  Экологический класс - пятый  КПП – механическая, 5 ст.  Колесная формула - 4х2  Количество мест - 5  Тип кузова – универсал  Комплектация - кондиционер | **2** |
| 7 | **ГАЗель БИЗНЕС** | Модификация 27057  Двигатель – УМЗ А275 (маркировка А27500), бензиновый, Е5-78,5 кВт  КПП – механическая, 5 ст.  Колесная формула – 4х4  Тип кузова – цельнометаллический  Количество мест – 6+1 | **2** |
| 8 | **ГАЗель БИЗНЕС** | Модификация 322173  Двигатель – УМЗ А275 (маркировка А27500), бензиновый, Е5-78,5 кВт  КПП – механическая, 5 ст.  Колесная формула – 4х4  Тип кузова – цельнометаллический  Количество мест – 13+1 | **1** |
| 9 | **Контейнер  объемом 1,1 м³,**  **материал - металл** | Контейнер объемом 1,1 м³  Материал - металл  С крышкой  С колесами  Цвет: серый | **453** |
| 10 | **Контейнер  объемом 0,75 м³, материал - металл** | Контейнер объемом 0,75 м³  Материал - металл  С крышкой  Цвет: серый | **325** |
| 11 | **Бункер объемом 8 м³**  **материал - металл** | Бункер объемом 8 м³  Материал - металл  толщина днища 3 мм  толщина стенки 3 мм  Цвет: серый | **140** |