Приложение

к распоряжению Правительства

Донецкой Народной Республики

от 12 сентября 2024 г. № 95-Р2

**Имущество, принимаемое в собственность**

**Донецкой Народной Республики и закрепляемое за ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**«ДОНСНАБКОМПЛЕКТ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Кол-во** |
| 1 | **Специальный,****мусоровоз с задней****загрузкой****КМ-7028-56** | Мусоровоз задняя загрузка на шасси МАЗ-5340С2Модель КМ-7028-56Колесная формула: 4х2Двигатель, Е5: ЯМЗ-536, 175 кВтЕмкость кузова, м3: 16Приемный бункер, м3: 2С порталом | **11** |
| 2 | **Специальный,****мусоровоз КМБ-7028-01** | Мусоровоз с боковой загрузкой маятникового типаМАЗ-5340С2Модель КМБ-7028-01Колесная формула: 4х2Двигатель, Е5: ЯМЗ-536, 175 кВтЕмкость кузова, м3: 17Захват: Универсальный | **2** |
| 3 | **Специальный,****для перевозки сменных****кузовов оснащенный****устройством погрузки и разгрузки****ПБ-7028-11** | Бункеровоз на шасси МАЗ-555025ПБ-7028-11Двигатель БМВК7Д6.270 Е5, 198 кВтКПП: FG 9Масса полная, кг: 19 000Грузоподъемность портального механизма, кг: 8 000Цепи: ДвойныеУстановка: ТелескопическаяВместимость кузова, м3: от 8,0 до 12 | **5** |
| 4 | **Специальный,****автомобиль-ломовоз****с КМУ** | Ломовоз на шасси МАЗ-6312С5Колесная формула: 6х4Двигатель, Е5: ЯМЗ-536, 241 кВтОбъем самосвального кузова, м3: 26КМУ-Майман 110 S | **1** |
| 5 | **Специальный, грузовой****бортовой оснащенный****краном-манипулятором** | Бортовой с КМУ на шасси ГАЗКолесная формула: 4х2Двигатель, не ниже Е3: ЯМЗ 53445, 124,2 кВтБортовая платформа: 6200х2550х600КМУ: мин вылет 3,200 кг - 2.5 м (макс вылет 10.25 м - 400 кг) | **1** |
| 6 | **LADA LARGUS** | Двигатель – бензиновыйЭкологический класс - пятыйКПП – механическая, 5 ст.Колесная формула - 4х2Количество мест - 5Тип кузова – универсалКомплектация - кондиционер | **2** |
| 7 | **ГАЗель БИЗНЕС** | Модификация 27057Двигатель – УМЗ А275 (маркировка А27500), бензиновый, Е5-78,5 кВт КПП – механическая, 5 ст.Колесная формула – 4х4 Тип кузова – цельнометаллическийКоличество мест – 6+1 | **2** |
| 8 | **ГАЗель БИЗНЕС** | Модификация 322173Двигатель – УМЗ А275 (маркировка А27500), бензиновый, Е5-78,5 кВт КПП – механическая, 5 ст.Колесная формула – 4х4 Тип кузова – цельнометаллическийКоличество мест – 13+1 | **1** |
| 9 | **Контейнер объемом 1,1 м³,****материал - металл** | Контейнер объемом 1,1 м³Материал - металлС крышкойС колесамиЦвет: серый | **453** |
| 10 | **Контейнер объемом 0,75 м³, материал - металл** | Контейнер объемом 0,75 м³Материал - металлС крышкойЦвет: серый | **325** |
| 11 | **Бункер объемом 8 м³****материал - металл** | Бункер объемом 8 м³Материал - металлтолщина днища 3 ммтолщина стенки 3 ммЦвет: серый | **140** |