|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 16  к Правилам пожарной безопасности  для предприятий угольной  промышленности Донецкой Народной Республики (пункт 7.4.1.3) |

**ДОПУСТИМЫЕ УТЕЧКИ ВОЗДУХА**

**ЧЕРЕЗ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость движения воздуха по выработке, м/с | Допустимые утечки воздуха, м3/мин, при площади сечения выработки, м2 | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,5  1,0  2,0  3,0  4,0  5,0  6,0 | 10,02  16,08  24,32  30,70  36,50  42,34  48,75 | 12,10  20,40  30,50  38,45  45,70  59,25  60,95 | 14,95  24,18  36,60  45,98  54,80  63,60  72,80 | 17,00  28,22  42,63  53,40  63,90  74,38  86,28 | 19,90  32,60  48,95  61,18  72,50  85,38  96,62 | 22,30  36,18  54,60  69,45  82,03  95,63  109,38 |