|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 16к Правилам пожарной безопасностидля предприятий угольной промышленности Донецкой Народной Республики (пункт 7.4.1.3) |

**ДОПУСТИМЫЕ УТЕЧКИ ВОЗДУХА**

**ЧЕРЕЗ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Скорость движения воздуха по выработке, м/с | Допустимые утечки воздуха, м3/мин, при площади сечения выработки, м2 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0,51,02,03,04,05,06,0 | 10,0216,0824,3230,7036,5042,3448,75 | 12,1020,4030,5038,4545,7059,2560,95 | 14,9524,1836,6045,9854,8063,6072,80 | 17,0028,2242,6353,4063,9074,3886,28 | 19,9032,6048,9561,1872,5085,3896,62 | 22,3036,1854,6069,4582,0395,63109,38 |