|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6  к Правилам пожарной безопасности  для предприятий угольной  промышленности Донецкой Народной Республики (пункт 3.19) |

**ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ**

**ИНСТРУКТАЖЕЙ И ОБУЧЕНИЯ**

**ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**ТЕМА 1 (2…4 ч)**

**Меры пожарной безопасности на предприятиях**

**угольной промышленности**

Краткая характеристика предприятия и пожарная опасность технологического процесса добычи угля. Пожарная опасность технологического процесса выемки угля: температура вспышки метана, температура самовоспламенения угля, образование взрывоопасных концентраций газа в смеси с воздухом. Причины возникновения пожаров: нарушение технологических регламентов, неисправность или повреждение производственного оборудования, аппаратуры, искры электрогазосварочных работ и неосторожное обращение с огнем, неисправность электроустановок, нарушение правил пользования инструментами и электронагревательными приборами, нарушения при проведении огневых и огнеопасных работ, искрообразование от ударов при использовании стальных инструментов во время ремонтных работ.

Содержание территорий, помещений, противопожарных разрывов, источников противопожарного водоснабжения, путей эвакуации, вентиляционных систем, курение.

Действия персонала при обнаружении нарушений правил пожарной безопасности.

Место нахождения и порядок вызова пожарно-спасательных подразделений и ГВГСС МЧС ДНР.

Ведомственные инструкции и приказы.

**ТЕМА 2 (6…7 ч)**

**Меры пожарной безопасности на рабочем месте**

Характеристика пожарной опасности процессов добычи угля, агрегатов и установок, используемых на рабочем месте. Действия персонала при нарушении режима добычи угля и его транспортирования, эксплуатации машин и аппаратуры. Противопожарный режим на рабочем месте инструктируемого. Правила пожарной безопасности, установленные для персонала угольных предприятий.

Возможные причины возникновения пожара, взрыва. Действия при угрозе пожара, взрыва, аварийной ситуации: правила выключения установок и агрегатов, порядок снятия напряжения с электроустановок, использования противовыбросовых устройств, вызова аварийной помощи, правила пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты.

Меры пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать, приступая к работе, в процессе работы и после ее окончания с целью предупреждения возникновения пожара.

**ТЕМА 3 (1 ч)**

**Оповещение о пожаре и вызов пожарной помощи**

Установленный на предприятии порядок оповещения людей о пожаре.

Средства связи и сигнализации, имеющиеся на предприятии, места расположения телефонной связи, извещателей, электрической пожарной сигнализации, приспособлений для подачи звуковых сигналов пожарной тревоги. Правила использования этих средств в случае возникновения пожара и порядок передачи сообщения по телефону (радиостанции).

**ТЕМА 4 (4 ч)**

**Средства пожаротушения, противопожарное оборудование**

**и инвентарь, порядок их использования при пожаре**

Наименование, назначение и местонахождение имеющихся на предприятии средств пожаротушения, противопожарных систем и оборудования.

Общие понятия о пожарной сигнализации, системах пожаротушения (пенных, углекислотных, порошковых и др.).

Порядок содержания имеющихся на предприятии средств пожаротушения (в летних и зимних условиях). Правила использования огнетушащих средств, пожарного инвентаря и оборудования.

**ТЕМА 5 (4 ч)**

**Действия при аварии и пожаре**

Действия рабочих и служащих при обнаружении на рабочем месте или на территории объекта задымления или пожара. Порядок сообщения о пожаре в аварийно-спасательную службу. Отключение при необходимости технологического оборудования, электроустановок и вентиляции.

Тушение пожара имеющимися на объекте средствами пожаротушения; порядок включения стационарных систем пожаротушения, эвакуации людей и материальных ценностей.

Действия после прибытия пожарно-спасательных подразделений и ГВГСС МЧС ДНР (оказание помощи при прокладке рукавных линий, участие в эвакуации материальных ценностей и выполнение других работ по распоряжению руководителя тушения пожара).

Применение средств пожаротушения в зависимости от физико-химических свойств горящего вещества.

Порядок эвакуации персонала с предприятия при пожаре. Пути эвакуации, план эвакуации, эвакуация лиц, потерявших способность самостоятельно передвигаться.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕМА 6 (1…2 ч)**

**Меры пожарной безопасности в быту**

Основные причины возникновения пожаров в жилых домах: неосторожное обращение с огнем, использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации. Неисправности и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения, отопления и бытовых потребителей электроэнергии.

Пожарная опасность химических веществ, предметов бытовой химии и аэрозольных препаратов.

Предупреждение пожаров. Порядок содержания жилых и подсобных помещений, индивидуальных гаражей.

Вызов пожарно-спасательных подразделений и поведение граждан в случае возникновения пожара.