Приложение 13 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности систем газоснабжения Донецкой Народной Республики»

(пункт 9 раздела VII)

**Перечень оснащения**

**аварийно-ремонтных машин газовой службы**

**материально-техническими средствами**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Средство | | Специальная аварийная машина типа | |
|  | АГМ | | АРГМ |
| 1 | 2 | | 3 |
| **1. Оборудование** |  | |  |
| Передвижная компрессорная станция | - | | 1 |
| Буровая установка | - | | 1 |
| Установка-приспособление для ликвидации снежно-ледяных и кристаллогидратных пробок | - | | 1 |
| Генератор ацетиленовый переносной среднего давления или баллоны СУГ | - | | 1 |
| Баллоны кислородные, газосварочные горелки, резаки кислородный и ацетиленовый | - | | 1 |
| **2. Приборы** |  | |  |
| Газоанализатор | 1 | | 1 |
| Высокочувствительный трассоискатель | 1 | | 1 |
| Высокочувствительный газоиндикатор | 1 | | 1 |
| Электромегафон переносной | 1 | | 1 |
| Средства радиосвязи | 1 | | 1 |
| Манометры: |  | |  |
| пружинные, комплект | 1 | | 1 |
| жидкостные У-образные на 300 и 600 мм вод. ст. | 1 | | 1 |
| **3. Инструмент** |  | |  |

Продолжение приложения 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ключи гаечные (двусторонние, торцовые, разводные), комплект | 1 | 1 |
| Ключи трубные, рычажные, комплект | 1 | 1 |
| Молотки слесарные, в том числе из цветного металла или омедненные, набор | 1 | 1 |
| Лопаты, кирки, топор, пила по дереву, лом, набор | 1 | 1 |
| Тиски слесарные | 1 | 1 |
| Труборез | 1 | 1 |
| Резьбонарезные инструменты, комплект | 1 | 2 |
| Крючки для открывания крышек колодцев | 2 | 1 |
| Напильники, зубила, отвертки, пассатижи, рулетка, щетки стальные и др., набор | 1 | 1 |
| **4. Инвентарь, спецодежда, средства защиты** |  |  |
| Инвентарные щиты ограждения, комплект | 1 | 1 |
| Знаки сигнальные, таблички предупредительные и подставки для них, комплект | 1 | 1 |
| Веревки из лубяных волокон с флажками, 100 м, комплект | 1 | 1 |
| Переносные взрывозащищенные светильники (лампы) на каждого члена бригады | 1 | 1 |
| Прожектор заливающего света | 1 | 1 |

Продолжение приложения 13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фонарь карманный светосигнальный (на каждого члена бригады) | 1 | | 1 |
| Лестница металлическая раздвижная (4–6 м) | 1 | | 1 |
| Бандажи для труб диаметром 50–700 мм, комплект | 1 | | 1 |
| Домкрат | 1 | | 1 |
| Спецодежда (костюмы хлопчатобумажные, жакеты оранжевые, куртки и штаны ватные, рукавицы, перчатки диэлектрические, защитные каски), комплект (на каждого члена бригады) | 1 | | 1 |
| Спасательные пояса и веревки (на каждого члена бригады) | 1 | | 1 |
| Противогазы шланговые (на каждого члена бригады) | 1 | | 1 |
| 1 | 2 | | 3 |
| Противопожарные средства (асбест листовой, асбестовая ткань, ведра пожарные, багры, лопаты, углекислородные огнетушители (ОУ-2, ОУ-5) – набор | 1 | | 1 |
| **5. Материалы** |  | |  |
| Запас труб, запорной арматуры, компенсаторов разных диаметров | | В количестве,  необходимом для одной рабочей смены | |

Продолжение приложения 13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фитинги, сгоны, заглушки, болты, гайки, шпильки, пробки металлические с резьбой, пробки конические деревянные и резиновые, прокладки уплотнительные (резиновые, паронитовые, фторопластовые толщиной 3–5 мм) | То же | | То же |
| Набивки сальниковые | –“– | | –“– |
| Смазка для газовых кранов, солидол | –“– | | –“– |
| Олифа натуральная льняная | | В количестве,  необходимом для одной рабочей смены | |
| Сурик железный, белила цинковые, лен трепаный | То же | | То же |
| Брезент, мешковина, марля | –“– | | –“– |
| Полихлорвиниловая изоляционная лента | –“– | | –“– |
| Бензин, битум, мыло, запасные части к бытовым газовым приборам | –“– | | –“– |
| Шунтирующие перемычки | –“– | | –“– |
| Сварочная присадочная проволка | –“– | | –“– |