Приложение 4

к Типовому положению о системе управления промышленной безопасностью и охраной труда (пункт 17.5)

**Описание тяжести возможных аварий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Балл | Тяжесть последствий аварий | Описание |
| 1 | Крайне низкая | Происхождение аварии позволяет нормально вести технологический процесс после выполнения соответствующих регламентных работ по локализации и ликвидации последствий аварий. Обычно отсутствуют потери рабочего времени |
| 2 | Низкая | После выполнения регламентных работ невозможно сразу же приступить к ведению технологического процесса. Возможны некоторые потери рабочего времени.  |
| 3 | Умеренная | Требуется привлечение собственных дополнительных ресурсов (людских, материальных, финансовых), потери рабочего времени, возможны случаи травмирования работников.  |
| 4 | Высокая | Требуется привлечение сторонних (спасательных и других) организаций и собственных дополнительных ресурсов (людских, материальных, финансовых), существенные потери рабочего времени, возможны случаи тяжелого травмирования работников.  |
| 5 | Крайне высокая | Требуется привлечение сторонних (спасательных и других) организаций и собственных дополнительных ресурсов (людских, материальных, финансовых), остановка производства, возможны случаи тяжелого и смертельного (группового) травмирования работников.  |