Приложение 2 к Нормам и правилам в области промышленной безопасности «Порядок осмотра, обследования, оценки и паспортизации технического состояния, осуществления предупредительных мер для безаварийной эксплуатации систем газоснабжения» (пункт 5.3 раздела V, пункт 6.1.2, раздела VІ)

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**работ, выполняемых во время комплексного приборного обследования газопроводов**

1. При КПО стальных подземных/наземных с обвалованием газопроводов определяют:

1) местонахождение газопровода;

2) глубину заложения газопровода (в случае необходимости);

3) герметичность газопровода;

4) наличие повреждений изоляционных покрытий.

2. При КПО подземных полиэтиленовых газопроводов определяют:

1) местонахождение газопровода;

2) герметичность газопровода.

3. При КПО стальных надземных/наземных (без обвалований) газопроводов проверяют герметичность трубопровода.

4. Перечень измерительной аппаратуры, используемой при КПО газопроводов, с назначением аппаратуры и конкретного вида обследования приведены в приложении 6 настоящего Порядка.