Приложение 9

к Правилам по охране труда при холодной обработке металлов (пункт 6.59 подраздела 4 раздела VI)

ПРЕДЕЛЫ ЗОН МОТОРНОГО ПОЛЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона моторного поля | Пределы зон, мм | | |
| по фронту | по высоте | по глубине |
| Работа в положении стоя | | | |
| Оптимальная  Зона легкой досягаемости  Зона досягаемости | 700  1000  1600 | 900 - 1150  750 - 1300  700 - 1900 | 300  400  600 |
| Работа в положении сидя | | | |
| Оптимальная  Зона легкой досягаемости  Зона досягаемости | 400  300  1400 | 500 - 750  350 - 750  300 - 1450 | 300  400  500 |