Приложение 5

к Правилам эксплуатации трамвая и троллейбуса

(пункт 22.8)

**Длина кабеля без нагрузки и при отсутствии замыкания на землю в зависимости от рабочего напряжения и сечения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сечение кабеля, мм2 | Длина кабеля, км | |
| рабочее напряжение, кВ | |
| 6 | 10 |
| 240 | 3,9 | 1,2 |
| 185 | 4,3 | 1,2 |
| 150 | 4,5 | 1,2 |
| 120 | 4,9 | 1,4 |
| 90 | 5,4 | 1,5 |
| 70 | 5,7 | 1,7 |