Приложение 6

к Правилам эксплуатации трамвая и троллейбуса

(пункт 23.5)

**Предельные значения длины пролетов контактной подвески**

**на прямых участках**

|  |  |
| --- | --- |
| Контактные подвески | Наибольшая длина пролетовна прямых участках, м |
| Трамвай | троллейбус |
| Цепные | 50 | 50 |
| Простые петлевые | 45 | 45 |
| Простые в наклонных струнах | 40 | 40 |
| Простые в гибких тросовых перекладинах | 35 | 30 |
| Цепные малогабаритные в туннелях | 25 | 25 |
| Простые на эластичных поддерживающих устройствах в туннелях | 15 | 15 |
| Простые жесткие в потолочных подвесах | 3 | 4 |