Приложение 1

к Обязательным

постановлениям

в морском порту

города Мариуполя

(пункты 2.4, 4.29)

СВЕДЕНИЯ

о подходах к морскому порту и рекомендованных путях №№ 32, 55.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование сооружений | Максимальная длина принимаемого судна (м) | Навигационная глубина (согласно паспортов сооружений (м) | Поддерживаемая навигационная глубина (м) | Объявленная осадка судов (м) |
| Подходной канал  Угольной гавани | 240 | 9,15 | 8,6 | 8,0 |
| Канал закрытой акватории Азовсталь | 137,5 | 6,2 | Не поддерживается | 2,0 |
| РП 32 | 120 | Не установлено | Не поддерживается | 3,5 |

Подходные каналы:

акватория подходного канала Угольной гавани шириной 100 м, с охранной зоной 100 м от правой и левой бровок канала, с общей длиной искусственной прорези 17,5 км от буев № 1 (точка с координатами широта 46°53'40,8" N, долгота 37°27'25,8" Е) и № 2 (точка с координатами широта 46° 53'42" N, долгота 37° 27'20,4" Е) до нулевого километра оси канала, расположенного на акватории внутреннего рейда при входе в Угольную гавань, на расстояния 7 м от оконечности Восточного мола по направлению входных огней (точка с координатами широта 47°03'00" N, долгота 37°30'00" Е).

Акватория подходного канала порта «Судоремонтный завод» 47° 03' 43,9" северной широты, 37° 30' 56,4" восточной долготы, 47° 03' 40,5" северной широты, 37° 30' 59,8" восточной долготы.

Акватория подходного канала [порта «Азовсталь](http://www.sifservice.com/ru/informatsiya/porty-ukrainy/drugie-porty-i-kompleksy/item/116-azovstal-port)» шириной 100 м, с охранной зоной 100 м от правой и левой бровок канала, общей длиной искусственной прорези канала 9,192 м, от буя деления каналов № 17 в месте пересечения с 3-м км подходного канала Угольной гавани (точка с координатами широта 47°01'25,8" N, долгота 37°29'52,2" Е), до нулевого километра оси канала, расположенного во входных воротах [порта «Азовсталь](http://www.sifservice.com/ru/informatsiya/porty-ukrainy/drugie-porty-i-kompleksy/item/116-azovstal-port)», на расстоянии 62 м от оконечности Южной дамбы по створу входных огней (точка с координатами широта 47°05'00" N, долгота 37°35'00" Е).

Продолжение приложения 1

Акватория участка рекомендованного пути № 32, с охранной зоной по 100 м от оси пути, от линии входных ворот аванпорта, до пересечения с охранной зоной подходного канала порта «Азовсталь» в районе 5,75 км.