Приложение 1

к Приказу Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики от 16.08.2022 № 133-нпа

Усредненные показатели для определения в инвесторской сметной документации трудозатрат работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах, и средств на покрытие статей общепроизводственных расходов в расчете на 1 человеко-час нормативно-расчетной сметной трудоемкости строительных работ, предусмотренных в прямых затратах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид строительных работ | Усредненный коэффициент перехода от нормативно-расчетной сметной трудоемкости работ, предусмотренных в прямых затратах, к трудозатратам работников, заработная плата которых учитывается в общепроизводственных расходах | Усредненный показатель для определения средств на покрытие остальных статей общепроизводственных расходов, росс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общестроительные работы (кроме выделенных) | 0,120 | 32,82 |
| А) земляные работы | 0,098 | 26,57 |
| Б) отделочные работы | 0,088 | 25,97 |
| 2 | Горновскрышные работы | 0,090 | 27,17 |
| 3 | Буровзрывные работы | 0,121 | 37,15 |
| 4 | Устройство буровых скважин на воду | 0,106 | 31,62 |
| 5 | Зашита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 0,087 | 25,97 |
| 6 | Монтаж металлических конструкций | 0,088 | 26,57 |
| 7 | Внутренние санитарно-технические работы, в том числе вентиляция и кондиционирование | 0,105 | 33,06 |

|  |
| --- |
| Продолжение Приложения 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Наружные сети (водопровод, канализация, теплоснабжение, газопровод) | 0,094 | 26,57 |
| 9 | Магистральные и промышленные трубопроводы газонефтепродуктов | 0,102 | 28,13 |
| 10 | Теплоизоляционные работы | 0,092 | 27,17 |
| 11 | Электроосвещение зданий и электромонтажные работы | 0,097 | 29,10 |
| 12 | Наземные инженерные сооружения (автомобильные дороги, железные дороги, аэродромы, трамвайные пути) | 0,132 | 34,87 |
| 13 | Мосты | 0,146 | 47,01 |
| 14 | Туннели и метрополитены (работы по сооружению туннелей и метрополитенов открытым способом до устройства перекрытия и путевые работы на поверхности) | 0,181 | 58,79 |
| 15 | Прокладка и монтаж линий связи | 0,088 | 25,97 |
| 16 | Прокладка и монтаж международных линий связи | 0,138 | 36,55 |
| 17 | Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 0,077 | 23,44 |
| 18 | Горнопроходческие подземные работы (кроме туннелей и метрополитенов) | 0,214 | 63,00 |
| 19 | Конструкции гидротехнических сооружений:- земляные, бетонные, железобетонные, каменные, деревянные- металлические | 0,0980,092 | 29,1027,17 |
| Продолжение Приложения 1  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях | 0,102 | 30,66 |
| 21 | Берегоукрепительные работы | 0,097 | 29,10 |
| 22 | Судовозные пути стапелей и слипов | 0,096 | 29,10 |
| 23 | Подводно-строительные (водолазные) работы | 0,098 | 27,17 |
| 24 | Промышленные печи и трубы | 0,105 | 31,86 |
| 25 | Монтаж оборудования | 0,079 | 23,68 |
| 26 | Монтаж оборудования и электромонтажные работы на атомных электростанциях | 0,105 | 30,66 |
| 27 | Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах | 0,082 | 24,41 |
| 28 | То же при электрификации действующих железных дорог | 0,098 | 29,10 |
| 29 | Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением | 0,087 | 25,61 |
| 30 | Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения | 0,088 | 26,57 |
| 31 | Пусконаладочные работы | 0,087 | 25,61 |
| 32 | Капитальный ремонт лифта | 0,094 | 30,66 |

**Примечание:**

1. Показатели, приведенные в пунктах 8, 9, 12, 13, 15, 16, применяются ко всему комплексу работ, включая строительные работы (земляные, сооружения телефонной канализации и др.).

2. Показатели, приведенные в пункте 17, применяются ко всему комплексу работ, включая электромонтажные работы.

Директор департамента

развития строительной отрасли

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Донецкой Народной Республики Р.И. Теряев