Приложение 31

к Правилам охраны труда на автомобильном транспорте (пункт 10 главы 2 раздела VII)

(в редакции приказа Гортехнадзора ДНР от 20 июля 2022 года № 1562)

**Допустимая масса транспортного средства**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип транспортного средства или комбинации транспортных средств, количество и расположение осей | Допустимая масса транспортного средства, тонн |
| Одиночные автомобили | |
| Двухосные | 18 |
| Трехосные | 25 |
| Четырехосные | 32 |
| Пятиосные и более | 38 |
| Автопоезда седельные и прицепные | |
| Трехосные | 28 |
| Четырехосные | 36 |
| Пятиосные | 40 |
| Шестиосные и более | 44 |