**ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)**

**Допускаемая толщина ледяного покрова при сооружении в зимний период постоянно действующих дорог через водоемы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид нагрузки | Веснагрузки, тс | Максимально допустимая толщина ледяного покрова, см, при температуре воздуха, °С | Максимальное расстояние между нагрузками на льду, м |
|    |    | 0...-10 | -10...-20 | -20...-30 |    |
|  |    | речного | морского | речного | морского | речного | морского | речном | морском |
| Одиночный пешеход | 0,1 | 7 | 10 | 7 | 10 | 6 | 9 | 3 | 4 |
| Два пешехода | 0,2 | 9 | 13 | 9 | 13 | 8 | 11 | 3 | 5 |
| Автомобиль или трактор на гусеничном ходу | 3,0 | 30 | 43 | 28 | 40 | 27 | 38 | 11 | 15 |
| То же | 6,0 | 41 | 58 | 38 | 54 | 37 | 52 | 15 | 21 |
| " | 8,0 | 48 | 68 | 45 | 64 | 43 | 61 | 17 | 25 |
| " | 10 | 54 | 77 | 51 | 72 | 49 | 69 | 19 | 28 |
| " | 20 | 79 | 112 | 74 | 105 | 71 | 101 | 28 | 40 |
| " | 32 | 100 | 142 | 94 | 133 | 91 | 129 | 36 | 51 |