**Приложение Б  
(обязательное)**

**Термины и определения**

Применяемые в настоящем нормативном документе термины и их определения приведены ниже:

**вертикальная планировка:** Организация рельефа на территории предприятия с учетом выполнения наименьшего объема земляных работ и обеспечения отвода поверхностных вод.

**зооветеринарный разрыв:** Минимальное расстояние между животноводческими фермами и комплексами, птицеводческими предприятиями и другими сельскохозяйственными предприятиями зданиями и сооружениями, и отдельными объектами, препятствующее распространению инфекционных, инвазионных и других заболеваний животных и птицы.

**генеральный план:** Схема планировочной организации земельного участка; вид строительной документации, регулирующий строительную деятельность в сельских поселениях, определяющий условия безопасности проживания населения, обеспечение необходимых санитарно-гигиенических, экологических требований; является основным юридическим документом и утверждается в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

**класс конструктивной пожарной опасности:** Классификационная характеристика зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, определяемая степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образования опасных факторов пожара.

**новое строительство:** Сооружение комплекса объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения вновь создаваемых предприятий, а также строительство на новой площадке предприятий взамен ликвидируемых предприятий, дальнейшая эксплуатация которых по техническим, экономическим или экологическим условиям признана нецелесообразной.

**объект строительства:** Здания, сооружения, транспортные и инженерные коммуникации, производственные комплексы и другие виды работ, выполняемые в пределах предприятия строительными организациями.

**планировка и застройка предприятия:** Размещение в соответствии с технологическим процессом зданий и сооружений с обеспечением наиболее эффективного использования территории, кратчайших транспортных связей между отдельными зданиями, рационального расположения инженерных сетей, высокой степени благоустройства и озеленения территории.

**предприятие:** Комплекс объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения.

**реконструкция действующих предприятий:** Переустройство существующих объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения, связанное с повышением технико-экономического уровня производства.

**рекультивация:** Восстановление нарушенной хозяйственной деятельностью сельскохозяйственного предприятия территории с использованием специальных технологий, направленных на восстановление почв, растительности и нередко ландшафта.

**санитарно-защитная зона:** Зона пространства и растительности, обеспечивающая уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

**скотомогильник:** Территория с захоронением в землю (могилами) трупов павших сельскохозяйственных животных.

**степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков:** Определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства указанных зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков.

**стройка:** Совокупность зданий и сооружений (объектов), строительство, расширение или реконструкция которых осуществляется по единой проектной документации.

**строительство в пределах предприятия:** Техническое перевооружение или поддержание мощности действующего предприятия, сооружение в его пределах объектов подсобного и обслуживающего назначения, энергетического и транспортного хозяйства, связи, наружных сетей и сооружений водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения, не включенных в состав объектов, осуществляемых по титулу (или заменяющему его документу) стройки.

**техническое перевооружение действующих предприятий:** Комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, участков предприятия на основе внедрения передовой техники и технологии.

Приложение Б (Измененная редакция, Изм. N 1).