Приложение 6

к п. 5.5. авиационных правил

«Допуск к эксплуатации

посадочных площадок»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**необходимого аварийно-спасательного оборудования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Оборудование | Количество, ед. |
| 1 | Разводной ключ | 1 |
| 2 | Спасательный топор бортового типа | 1 |
| 3 | Зубило, 60 см | 1 |
| 4 | Лапчатый лом, 105 см | 1 |
| 5 | Ножовка (пила) с 6 запасными полотнами | 1 |
| 6 | Крюк пожарный | 1 |
| 7 | Канат диаметром 50 мм и длиной 15 м | 1 |
| 8 | Кусачки для резанья под углом | 1 |
| 9 | Набор отвёрток | 1 |
| 10 | Нож в чехле | 1 |
| 11 | Рукавицы огнеупорные | 2 пары |