Приложение 9
к Правилам использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля (пункт 2.9.10)

## СРОКИПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРОВ, ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПОВЕРОК И ОБЪЕМЫ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО (КАЧЕСТВЕННОГО) СОСТОЯНИЯ СРЕДСТВ РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование имущества** | **Периодичность осмотра при хранении,% от партии** | **Периодичность лабораторных испытаний, проверок и количество образцов, отбираемых от заводской партии для контроля** |
| 1. Противогазы фильтрующие (гражданские, детские).Камеры защитные детские (КЗД).Дополнительные патроны (ДПГ-3) | Один раз в два года, 2%, но не менее 2 ящиков | Первый раз – за шесть месяцев до истечения гарантийного срока хранения; второй раз через пять лет после истечения гарантийного срока хранения и далее один раз в два года по пять противогазов, дополнительных патронов и 2 камеры защитные детские |
| 2. Приборы радиационной разведки и контроля | Один раз в год, 5%, но не менее 2 ящиков | Один раз в пять лет – поверка и консервация, 100% приборов, находящихся на хранении |
| 3. Приборы химической разведки | Один раз в год, 5%, но не менее 2 ящиков | Один раз в пять лет – проверка работоспособности (поверка), техническое обслуживание и замена комплектующих изделий, 100% приборов, находящихся на хранении |
| 4. Индикаторные трубки (для приборов типа ВПХР) | Один раз в год, 20 шт. от партии | Первый раз – за шесть месяцев до истечения гарантийного срока хранения и далее один раз в год (индикаторные трубки ИТ-44 – один раз в шесть месяцев) |