«Приложение 2  
К порядку списания основных  
мелиоративных фондов и  
перевод орошаемых земель в  
богарные и осушенных в  
немелиорированные угодья»

КРИТЕРИИ

оценки технического состояния мелиоративных фондов

и мелиоративного состояния орошаемых земель, которыми необходимо

пользоваться при списании основных мелиоративных фондов и переведении земель в немелиорированные угодья

| № п/п | Характерные особенности | Показатели оценок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Длительная эксплуатация системы, элементы системы изношены или стали непригодными. Технический уровень системы неудовлетворительный. Техническое состояние сети и сооружений на ней, насосно-силового оборудования не обеспечивает устойчивое и надежное функционирование оросительной системы | Система эксплуатируется свыше нормативного срока службы 25-30 лет; 100-% начисление амортизационных очислений; износ мелиоративных фондов свыше 70%; не используются как орошаемые земли более 10 лет; большие фильтрационные эксплуатационно-технические потери воды - более 30%; низкое КПД системы 0,51-0,65; насосно-силовое оборудование отработало нормативный срок и нуждается в замене; на системах вышли из строя трубопроводы более чем на 70 % обшей длины; реконструкция и восстановление системы экономически неоправданные |
| 2. | Неудовлетворительное мелиоративное состояние орошаемых угодий | Показатели глубины фунтовых вод, их химического состава и минерализации, степени засоления, солонцеватости и загрязнения почв, превышают допустимые значения. проведение работ по мелиоративному улучшению экономически не оправдано и невозможно по техническим условиям |
| 3. | Происходят эрозионные процессы на орошаемых землях | Критические уклоны поверхности земли, на которых построены оросительные системы, более 3 градусов |
| 4. | Орошаемые земли не используются по назначению | Мелиорированные земли находятся застройками, отведены или отводятся природному заповедному фонду |