Приложение 1

к Инструкции по организации и осуществлению объективного контроля при обслуживании воздушного движения и производственной деятельности гражданской авиации Донецкой Народной Республики (пункт 2.3.)

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**каналов авиационной электросвязи, подлежащих**

**автоматической записи**

1. Каналы авиационной электросвязи диапазона ОВЧ диспетчерских пунктов ОВД с экипажами ВС.

2. Каналы авиационной электросвязи диапазона ВЧ диспетчерских пунктов ОВД, операторов станций авиационной электросвязи с экипажами ВС.

3. Каналы авиационного метеовещания, в том числе VOLMET и ATIS.

4. Каналы авиационной громкоговорящей и телефонной электросвязи взаимодействия диспетчерских пунктов ОВД, рабочих мест метеонаблюдателей, авиационной метеорологической синоптической группы, руководителя полетов, дежурного (сменного) инженера базы ЭРТОС, дежурного штурмана.

5. Каналы внутриаэропортовой электросвязи диспетчерских пунктов ОВД и руководителя полетов с наземными службами аэропорта, выполняющими работы на летной полосе и рулежных дорожках.

6. Другие каналы авиационной электросвязи взаимодействия диспетчерских пунктов УВД между органами ОВД, обслуживающих смежные диспетчерские районы (зоны) ОВД и между органами ОВД с соответствующими государственными и ведомственными органами.

Продолжение приложения 1

2

7. Канал авиационной электросвязи руководителя полетов, который используется при проведении инструктажей и разборов на пункте ОВД.

8. Канал авиационной электросвязи дежурного синоптика, который предоставляет метеоконсультации экипажам ВС.

Примечания:

1. В случае невозможности осуществления записи всех имеющихся каналов из числа подлежащих записи, первоочередной записи подлежат каналы авиационной воздушной электросвязи, авиационной наземной электросвязи и метеовещания.

2. Перечень каналов, подлежащих записи, при необходимости, может дополняться.

3. Перечень каналов авиационной электросвязи, подлежащих автоматической записи в предприятии ГА, определяет руководитель предприятия ГА.