Приложение 1

к Порядку изготовления, применения, хранения, гашения и учета калибровочных клейм и охранных калибровочных клейм метрологических подразделений предприятий, учреждений, организаций транспорта и дорожного хозяйства Донецкой Народной Республики (пункт 2.4.)

**Образцы калибровочных клейм, охранных калибровочных клейм, в том числе пломбировочных плашек и пломбировочных знаков**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид клейма | Шифр клейма | Рисунок клейма |
| 1 | 2 | 3 |
| Каучуковое квартальное (индивидуальное) 18 мм | 1К | МТ ШПМШ1IV5А |
| Стальное квартальное 8 мм или 12 мм | 2К | МТ ШПМШ1 IV 5А |
| Стальное (индивидуальное) от 5 мм до 6 мм | 3К | МША |
| Стальное 3,5 мм | 4К | МШ |
| Стальное годовое пломбировочное (индивидуальное) 8 мм  | Годовая сторона | 5К | ШП1 5 А |
| Квартальная сторона | 6К | МШIV |
| Стальное годовое пломбировочное (индивидуальное) 10 мм | Годовая сторона | 7К | ШП1 5 А |
| Квартальная сторона | 8К | МШIV |

Продолжение приложения 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Бумажное самоклеющееся клеймо-этикетка (квартальное) индивидуальное 18 мм(белый цвет клейма – этикетки, надписи выполняются черным или темно-синим цветом) | 9К | МТ ШПМШ1 IV 5А |

Примечание:

МТ – Министерство транспорта Донецкой Народной Республики;

ШП - шифр предприятия, в состав которого входит калибровочная лаборатория;

МШ - метрологический шифр калибровочной лаборатории;

1 I 5, 1 II 5, 1 III 5, 1 IV 5 - квартал и год калибровки СИ;

А- индивидуальный знак калибровщика.