Приложение 1

к Порядку изготовления, применения, хранения, гашения и учета калибровочных клейм и охранных калибровочных клейм метрологических подразделений предприятий, учреждений, организаций транспорта и дорожного хозяйства Донецкой Народной Республики (пункт 2.4.)

**Образцы калибровочных клейм, охранных калибровочных клейм, в том числе пломбировочных плашек и пломбировочных знаков**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид клейма | | Шифр клейма | Рисунок клейма |
| 1 | | 2 | 3 |
| Каучуковое квартальное (индивидуальное)  18 мм | | 1К | МТ ШП  МШ  1IV5А |
| Стальное квартальное 8 мм или 12 мм | | 2К | МТ ШП  МШ  1 IV 5А |
| Стальное (индивидуальное) от 5 мм до 6 мм | | 3К | МШ  А |
| Стальное 3,5 мм | | 4К | МШ |
| Стальное годовое пломбировочное (индивидуальное)  8 мм | Годовая сторона | 5К | ШП  1 5 А |
| Квартальная сторона | 6К | МШ  IV |
| Стальное годовое пломбировочное (индивидуальное) 10 мм | Годовая сторона | 7К | ШП  1 5 А |
| Квартальная сторона | 8К | МШ  IV |

Продолжение приложения 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Бумажное самоклеющееся клеймо-этикетка (квартальное) индивидуальное 18 мм  (белый цвет клейма – этикетки, надписи выполняются черным или темно-синим цветом) | 9К | МТ ШП  МШ  1 IV 5А |

Примечание:

МТ – Министерство транспорта Донецкой Народной Республики;

ШП - шифр предприятия, в состав которого входит калибровочная лаборатория;

МШ - метрологический шифр калибровочной лаборатории;

1 I 5, 1 II 5, 1 III 5, 1 IV 5 - квартал и год калибровки СИ;

А- индивидуальный знак калибровщика.