|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 18  к Правилам пожарной безопасности  для предприятий угольной  промышленности Донецкой Народной Республики (пункт 7.5.3) |

**МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ**

**НА СКЛАДЕ УГОЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Количество |
| Песок, м3 | 10 |
| Глина, м3 | 10 |
| Бетониты или облегченные блоки | 1200 |
| Цемент гидрофобный в полиэтиленовых мешках, т | 3 |
| Ведра металлические | 5 |
| Носилки рабочие | 4 |
| Гвозди длиной 100…150 мм, кг | 20 |
| Пожарные рукава (шланги резиновые), м | 100 |
| Ручные огнетушители:  порошковые  пенные | 20  20 |