|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 26  к Правилам пожарной безопасности  для предприятий угольной  промышленности Донецкой Народной Республики (пункт 13.1.11) |

**МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ОПАСНОЙ ЗОНЫ**

**ВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территории, м | 0…2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | Свыше 10 |
| Минимальный радиус зоны, м | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |