|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 8  к Правилам пожарной безопасности  для предприятий угольной  промышленности Донецкой Народной Республики (пункт 6.9.3.3) |

**МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ШТАБЕЛЕЙ СКЛАДИРУЕМОГО УГЛЯ**

| Группа угля | Максимальная высота штабелей, м | |
| --- | --- | --- |
| на складах со сроком хранения не более  10 сут | на складах со сроком хранения не более 4 мес. |
| I | Неограниченная | Неограниченная |
| II | До 10 | До 8 |
| III | До 5 | До 5 |
| IV | 4 | 4 |