Приложение 10

к Правилам технической эксплуатации наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи в гражданской авиации Донецкой Народной Республики (1 абзац подпункта 3.4.1.14)

**ГРАФИК**

**технического обслуживания и ремонта**

**наземных средств РТО на 20\_\_\_\_\_\_ год**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование службы ЭРТОС, предприятия ГА)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-ние объекта (наземного средства) РТО | Заводской номер наземного средства РТО | Дата ввода в эксплуатацию. Номер и дата Разрешения и (или) Сертификата | Наработка за прошедший год и с начала эксплуатации | Вид ТО, плановый ремонт, летная проверка | | | Примечание |
| Январь | … | Декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ··· | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Для ЛКС в графе «Наименование объекта (наземного средства) РТО» указывается тип кабеля, в графе «Заводской номер наземного средства РТО» ‒ участок трассы и номер кабеля, в графе «Примечание» ‒ номер папки с документами на кабель.

2. В графе «Вид ТО, плановый ремонт, летная проверка» виды ТО указываются сокращенно ТО-2, ТО-6, ТО-С; плановый ремонт ‒ ПР; летная проверка ‒ ЛП; при планировании ТО по наработке в знаменателе указывается планируемая наработка на момент ТО.

3. После выполнения пунктов ячейка заштриховывается.

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Руководитель органа ОВД Руководитель службы ЭРТОС

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, инициалы, фамилия) (подпись, инициалы, фамилия)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.