Приложение 1

к Временной инструкции маркировки промысловых орудий лова бирками на территории Донецкой Народной Республики

Техническое описание бирки,

используемой для маркировки промысловых орудий лова.

1. Бирка для маркировки промысловых орудий лова имеет:
* серию и индивидуальный номер;
* овальную форму (длина - 60,0 мм, ширина - 30,0 мм, толщина - 3,0 мм);
* два отверстия по краям диаметром 3,0 мм, для крепления бирки к орудиям лова. Расстояние отверстий до краев бирки 3,0мм.

При изготовлении бирки допускаются технологические отклонения от указанных размеров +/- 1,0мм.

1. Материал, применяемый для изготовления бирок - пластмасса, окрашиваемая путем внесения красителя в состав материала. Внешняя окраска бирки не допускается.
2. Цвет материала бирки должен соответствовать цвету, позволяющему ее легкую визуализацию в морской и пресной воде, включая период массового развития фитопланктона.

Рекомендуемая к применению окраска по каталогу цвета RAL CLASSIC:

* желтый;
* белый.