Приложение 2

к Правилам аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов в гражданской авиации Донецкой Народной Республики (пункт 4.4)

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ**

**вертодрома по уровню требуемой противопожарной защиты**

Для вертодромов уровень требуемой противопожарной защиты определяется с учетом габаритных размеров (длины) наибольших вертолетов, выполняющих полеты на данном вертодроме независимо от частоты их полетов.

1. Категория вертодромов по УТПЗ определяется с учетом габаритной длины, включая хвостовую балку и несущие винты вертолета согласно таблице 2.1.

Таблица 2.1

Определение категории вертодрома по УТПЗ

|  |  |
| --- | --- |
| Габаритная длина вертолета, м | Категория по УТПЗ |
| до 15 | Н1 |
| от 15 до 24 | Н2 |
| от 24 до 35 | Н3 |

2. Категория вертодрома по УТПЗ может быть снижена на период выполнения полетов меньших по размеру вертолетов до самого высокого значения категории вертодрома по УТПЗ для вертолета, полеты которого планируются на определенный период.