Приложение 1

к Постановлению Совета Министров Донецкой Народной Республики

от 06 ноября 2017 г. № 14-43

**Редакция пункта 17 раздела I Плана использования радиочастотного ресурса Донецкой Народной Республики**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиотехнология | Радиослужба | Вид радиосвязи | Базовые стандарты | Основные общие стандарты | Положение РР МСЭ, резолюции ВКР, рекомендации МСЭ, СЕПТ, решение ЕКК и международные соглашения применения радиотехнологий | Полоса радиочастот | Особенности применения радиотехнологии | Срок прекращения использования радиотехнологии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17. Цифровая сотовая радиосвязь CDMA-450 | подвижная | сотовая радиосвязь | IMT-MC-450 EV-DO | ГОСТ 30318ГОСТ 30338ГОСТ 30429нормы 18-85 |  | 450,6- 457,1 МГц460,6- 467,1 МГц | полосы радиочастот 450,6-457,1 МГц и 460,6-467,1 МГц являются парными К01, С01, Р01. |  |