Приложение 9

к Инструкции по разработке и внедрению планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах (пункт 2.17.)

**Количество опасных веществ, участвующих в аварии и создании поражающих факторов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  сценария | Результат  развития  аварии | Основной пора-  жающий фактор | Количество опасного  вещества, т | |
| участвующего  в аварии | участвующе-  го в созда-  нии поража-  ющих фак-  торов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| С1 | Взрыв газа внутри  помещения | Ударная волна | 10 | 5 |
|  |  |
| С2 | Взрыв газа на  открытой площадке | Ударная волна | 20 | 2 |
|  |  |
| С3 | Выброс хлора | Токсичное поражение | 30 | 6 |
|  |  |
| С*n* | …. | …. | …. | …. |