Приложение 19

к Правилам перевозок опасных грузов

железнодорожным транспортом

по территории Донецкой Народной Республики (п. 4.3.5)

**Виды тары, не допустимые к использованию для веществ,**

**которые при перевозке могут переходить в жидкое состояние**

| Тара | Виды тары |
| --- | --- |
| Таратранспортная | Барабаны: 1D и 1GаЯщики: 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 и 4H2Мешки: 5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 и 5M2 |
| Составная тара | 6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1, 6PG2 и 6PH1а |
| КСМ | Для веществ группы упаковки I: все типы КСМДля веществ групп упаковки II и III:Деревянные: 11C, 11D и 11FИз фибрового картона: 11GМягкие: 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 и 13M2б |

 **Примечания:**

 а – система кодового определения тары и составной тары приведена в разделе 6.1.2 Приложения 2 к СМГС;

 б – система кодового определения КСМ приведена в пункте 6.5.1.4 Приложения 2 к СМГС.