|  |
| --- |
| Приложение 1 к Приказу от 13.07.2018 № 202/220 |

**Табель минимального технического оснащения ШГС**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование аппаратуры и оборудования | Единицаизмерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кислородный дожимающий компрессор  | шт. | 1 |
| 2 | Контрольный прибор для проверки кислородно-дыхательной аппаратуры | шт. | 1 |
| 3 | Транспортные 40 л баллоны с медицинским кислородом:при количестве членов ВГК на горном предприятии менее 50 человекпри количестве членов ВГК на горном предприятии от 50 человек и более | шт. | 36 |
| 4 | Весы до 10 кг | шт. | 1 |
| 5 | Холодильник бытовой  | шт. | 1 |
| 6 | Помещение ШГС с оборудованием для ведения аварийно-спасательных работ | шт. | 1 |
| 6.1 | Респиратор рабочий типа Р-34 илиР-30 (двух или четырехчасового действия защиты):при количестве членов ВГК на горном предприятии менее 50 человек;при количестве членов ВГК на горном предприятии от 50 человек и более | шт. | 510 |
| 6.2 | Респиратор рабочий типа Р-34 или Р-30 (двух или четырехчасового действия защиты). Эксплуатация других типов респираторов допускается по согласованию с командиром ГВГСО МЧС ДНР, который обслуживает данное горное предприятие | шт. | 10 %от числа размещенных на горном предприятии в пунктах ВГК |
| 6.3 | Рукава пожарные диаметром 66 мм (5 шт. по 20 м) | м | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.4 | Ствол пожарный, струйный с гайками Богданова | шт. | 5 |
| 6.5 | Разветвление рукавное РТ-70 | шт. | 1 |
| 6.6 | Переходные головки рукавные:50×70 мм50×80 мм70×80 мм | шт.шт.шт. | 222 |
| 6.7 | Комплект горного инструмента (топор – 1 шт., ножовка по дереву – 1 шт., обушок или кливак – 1 шт., лопата породная – 1 шт., лопата угольная – 1 шт.) | комплект | 2 |
| 6.8 | Пики пожарные диаметром не менее двух дюймов и общей длиной не менее 4,5 м каждая | комплект | 3 |
| 6.9 | Химический поглотитель известковый (далее – ХПИ) неснижаемый запас для аварийных работ (пополняется ежеквартально):при количестве членов ВГК на горном предприятии менее 50 человек;при количестве членов ВГК на горном предприятии от 50 человек и более. | кг | 4080 |
| 6.10 | Спирт этиловый | мл (г) | в соответствии с требованиями инструкций и руководств по эксплуатации |
| 6.11 | Приспособление для увязывания пожарных рукавов | шт. | 1 |
| 6.12 | Камеры для отбора проб воздуха | шт. | 3 |