|  |
| --- |
| Приложение 11  к Приказу от 13.07.2018 № 202/220 |

Форма журнала учета проверок респиратора

ЖУРНАЛ

**учета проверок респиратора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(тип, № респиратора)

Титульный лист журнала

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(горное предприятие)

Начат «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Окончен «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

|  |  |
| --- | --- |
| Кислородный баллон | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Кислородно-распределительный блок | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Кислородный манометр | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Избыточный клапан | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Холодильник | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Регенеративный патрон | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дыхательный мешок | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Панорамная маска | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

| Дата  проверки | Данные о регенеративном патроне с ХПИ | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| номер | дата  снаряжения | первоначальная  масса | масса при проверке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Завод, номер партии ХПИ и барабана | Отметка об исправности респиратора | Замена узлов  и деталей | Подпись | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| лицо выполняющее регламентные работы | лицо проверяющее выполнение регламентных работ |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью горного предприятия.